제품명	SUPER NI 200A

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명	SUPER NI 200A
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도	니켈도금 첨가용
제품의 사용상의 제한	니켈도금 광택제로만 사용할것.
다. 제조자/수입자/유통업자 정보
회사명	성림사
주소	경기도 안산시 단원구 원시동 835-4
긴급전화번호	031-483-2126(2127)

2. 유해성·위험성
가.유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
	H318 눈에 심한 손상을 일으킴
예방조치문구
예방	P260 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
	P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
	P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하시오.
대응	P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P321 (…) 처치를 하시오.
	P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
저장	P405 밀봉하여 저장하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)
보건	1

화재	1
반응성	0
물(WATER)
보건	0
화재	0
반응성	0
SACCHARIN
보건	1
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)	알릴설폰산, 나트륨 염(ALLYLSULFONIC ACID, SODIUM SALT);	2495-39-8	30
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	52
SACCHARIN	1,2-벤즈이소티아졸-3(2H)-온, 1,1-디산화물(1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE,	81-07-2	18

4. 응급조치요령
가. 눈에 들어갔을 때	화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.
	눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부 이상의 증상이 발생한 경우 의사의 진찰을 받으시오.
	15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오.
	화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오.
	화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.
	화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오.
	화학물질의 피부 접촉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	즉시 15분 이상 비눗물로 씻어내어 화학물질을 제거하시오.
다. 흡입했을 때	환자를 신선한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기시오.
	노출로 인항 영향이 나타나면 환자를 비오염지역으로 옮기시오.
	화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
라. 먹었을 때	한시간 이내에 구토가 시작되니 주의하시오.
	많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	삭제

5. 폭발·화재시 대처방법
가. 적절한(부적절한) 소화제
적절한 소화제	분말 소화약제.
	CO2.
	일반적인 포말.
	포말 소화약제
	물.
부적절한 소화제	자료없음
대형 화재시	일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하시오
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
열분해 생성물

나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	탄소 산화물
물(WATER)	전혀 알려져 있지 않음.
SACCHARIN	탄소 산화물, 질소 산화물, 황 산화물
화재 및 폭발위험
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	분진과 공기의 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.
	경미한 화재 위험이 있음.
물(WATER)	화재 위험은 무시할 수 있음.
SACCHARIN	분진과 공기의 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.
	경미한 화재 위험이 있음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오. 추후의 처리를 위한 제방을 축조하시오. 주변 화재에 적응한 소화제를 사용하시오. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피하시오.
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	상하수도와 격리된 장소에 저장하시오.
	노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오.
	기준량 이상 배출 시 정부부처 또는 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
대기	자료없음
토양	자료없음
수중	자료없음
다. 정화 또는 제거 방법
소량 누출시	자료없음
다량 누출시	자료없음

7. 취급 및 저장방법
가. 안전취급요령	밀폐용기에 저장하시오.
	분진의 발생 및 비산을 방지하시오.
	입자상 물질과 가스등의 흡입을 피하시오.
	화학물질 사용후 신체 및 의복을 세척하시오.
	환기가 잘되는 장소에서 사용하시오.
나. 안전한 저장방법	정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 의하여 저장, 사용하시오.
	할로겐, 중간할로겐과 접촉을 피하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
ACGIH 규정
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
생물학적 노출기준
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	폭발 위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하시오.
	추가적인 환기장치는 필요하지 않음.
	작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.
	국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시오.
호흡기 보호
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
물(WATER)	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
SACCHARIN	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
눈 보호	근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.
	비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오.
손 보호	직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.
신체 보호	피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성
가. 외관
성상	액체
색상	무색에서 뿌연 노란색
나. 냄새	자극적인 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6.5
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.15
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음

머. 분자량	자료없음

나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)
가. 외관
성상	고체, 분말
색상	(자료없음)
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	9 (근사한 (5% 용액))
마. 녹는점/어는점	170 ~ 190℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	> 100 ℃
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (자료없음)
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	(물용해도: 4%)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	(1.200-1.280 (물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	(해당없음)
너. 자연발화온도	(자료없음)
더. 분해온도	(자료없음)
러. 점도	(자료없음)
머. 분자량	144.13

물(WATER)
가. 외관
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 ㎜Hg (25℃)
타. 용해도	100 g/100㎖
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

SACCHARIN
가. 외관
성상	고체, 결정체
색상	흰색
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	2.0 ((0.35% 용액))
마. 녹는점/어는점	(없음)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당 안됨)
타. 용해도	(물 용해도: 4000 mg/L at 25 ℃. 용매 가용성: 가용성: 수산화 알칼리염 용액, 탄산 알칼리염 용액, 아밀 아세테이트, 에틸 아세테이트, 벤젠. 중 용해성: 알코올, 아세톤, 글리세롤. 약 용해성: 에테르, 클로로폼)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	0.828 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	0.91
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	226-230 ℃
러. 점도	자료없음
머. 분자량	183.18

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	중합반응: 중합하지 않음 반응성: 상온 상압에서 안정함
물(WATER)	상온 상압에서 안정함. 중합 반응: 중합하지 않음.
SACCHARIN	중합 반응 : 중합하지 않음 반응성 : 상온 상압에서 안정함
나. 피해야 할 조건
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피하시오. 혼합금지 물질과의 접촉을 피하시오.
물(WATER)	전혀 보고되지 않음.
SACCHARIN	열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.
다. 피해야 할 물질
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	산화제
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	혼합금지 물질 : 산화제
라. 분해시 생성되는 유해물질
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	열분해생성물 또는 연소생성물: 전혀 알려져 있지 않음.
SACCHARIN	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음 단기간 노출 시, 구역, 구토를 일으킬 수 있음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자극 알레르기 반응, 피부장애, 가려움(증), 발열, 구역, 구토, 설사, 위통, 천명, 두통, 지남력 상실, 환각, 떨림, 경련, 위장 장애, 체중 감사
나. 건강 유해성 정보
급성독성
경구
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	LD50 > 12300 ㎎/㎏ Rat
물(WATER)	LD50 > 90 ㎖/㎏ Rat
SACCHARIN	LD50 17000 ㎎/㎏ 기타 ((시험종 : mouse))
경피
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
흡입
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
피부부식성 또는 자극성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	Not irritating
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	Not irritating
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
호흡기과민성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
피부과민성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
발암성
산업안전보건법
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
노동부고시
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
IARC
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음

물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	Group 3 (Saccharin and its salts )
OSHA
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
ACGIH
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
NTP
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	R
EU CLP
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
생식세포변이원성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	복귀돌연변이시험:음성 TA98,100,1535,1537 : 2500-20000 ug/plate (OECD TG 471, EU IUCLID) Escherichia coli복귀돌연변이시험 : 음성, 0.1-0.025 ml
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
생식독성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음
흡인유해성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	자료없음

12. 환경에 미치는 영향
가. 생태독성
어류
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	LC50 4600 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	LC50 1.191 ㎎/ℓ 96 hr

갑각류
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	EC50 > 500 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	LC50 1.561 ㎎/ℓ 48 hr
조류
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	EC50 > 300 ㎎/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	LC50 0.407 ㎎/ℓ 96 hr
나. 잔류성 및 분해성
잔류성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	log Kow -3.5
물(WATER)	log Kow -1.38
SACCHARIN	log Kow 0.91
분해성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
다. 생물농축성
농축성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	BCF 3
생분해성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	92 (%) 29 day
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
라. 토양이동성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	Koc 8452.79 ((log = 3.93) (수용성으로 평가))
마. 기타 유해 영향
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	생물 축적 : 6.78(수용성으로 평가) 환경 요약 : 흙이나 퇴적물에 걸러지지 않음. 살아 있는 유기생물의 체내에 아주 약간 축적됨.

13. 폐기시 주의사항
가. 폐기방법
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
SACCHARIN	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 중화ㆍ가수분해ㆍ산화ㆍ환원으로 처리하시오. 2. 고온소각하거나 고온용융 처리하시오. 3. 고형화 처리하시오.
나. 폐기시 주의사항
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

SACCHARIN	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보
가. 유엔번호(UN No.)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
SACCHARIN	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
라. 용기등급
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
마. 해양오염물질
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
유출시 비상조치
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음

15. 법적규제 현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제

나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
SACCHARIN	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제
잔류성유기오염물질관리법
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
국외규제
미국관리정보(OSHA 규정)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음

EU 분류정보(위험문구)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음
EU 분류정보(안전문구)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
SACCHARIN	해당없음

16. 그 밖의 참고사항
가.자료의 출처
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)
IUCLID(경구)
IUCLID(피부부식성 또는 자극성 )
IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성 )
IUCLID(생식세포변이원성)
IUCLID(어류)
IUCLID(갑각류)
IUCLID(조류)
IUCLID(잔류성)
IUCLID(생분해성)
물(WATER)
NLM
SACCHARIN
TOMES(경구)
ECOSAR(어류)
ECOSAR(갑각류)
ECOSAR(조류)
HSDB(잔류성)
HSDB(농축성)

나. 최초작성일	2019-12-11
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
개정횟수	0 회
최종 개정일자	0
라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한

자료입니다.